# Kontrollplan för: Tillbyggnad av enbostadshus med uterum

## Information om projektet

* Fastighet: *Fastigheten 1*
* Beräknad byggstart (datum): 2023-01-15
* Planerat färdigställande (datum): 2023-04-01
* Entreprenör: Simon Harnesk, Lillselets bygg och Jakt AB
* Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Edvin Karlsson, edvin.karl@mejl.se, 0700-00 00 00*
* Åtgärd: **Tillbyggnad av enbostadshus med uterum**
* Upprättat kontrollplanen (namn och roll): Edvin Karlsson, Byggherre

## Projektering

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| A-ritningar | Simon Harnesk | SH | Lillselets bygg och jakt AB | 0700-00 00 00 | Simon.harnesk@mejl.se |  |
| K-ritningar | Simon Harnesk | SH | Lillselets bygg och jakt AB | 0700-00 00 00 | Simon.harnesk@mejl.se |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Entreprenörer och utförare

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| Entreprenör  | Simon Harnesk | SH | Lillselets bygg och jakt AB | 0700-00 00 00 | Simon.harnesk@mejl.se |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Kontrollpunkter

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAD ska kontrolleras:Kritiskt moment, kontrollpunkt | Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen | Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./Beskrivning/föreskrift/krav | VEM är kontrollant?  | Hur ska kontrollen dokumenteras? | I vilket skede ska kontrollen utföras? | Datum för kontrollen | Fysisk signatur av kontrollant(hela signaturen)  |
| Kontrollera att byggmaterial är skyddat från nederbörd samt från markfukt på byggarbetsplatsen | Visuellt  | Fuktsäkerhetsbeskrivning | SH | I kontrollplan | Löpande |  |  |
| Kontrollera att glas som placeras närmare än 0,6 meter över golv/mark utgörs av säkerhetsglas | Visuellt | BBR 8:353 | SH | Intyg | Innan montage av fönster |  |  |
| Kontrollera brandskyddet mellan brandcellsgränser uppfyller EI60 | Visuellt | Brandskyddsbeskrivnng | SH | Foto  | Efter färdigställande av brandvägg  |  |  |
| Kontrollera att hängrännor ges korrekt lutning samt att dagvatten förs ut från byggnaden | Mätning | Montageanvisning | SH | Intyg  | Efter montering av takavvattning |  |  |
| Kontrollera att balk ovanför fönster- och dörrparti utförs korrekt | Visuell | K-ritning K 40.XX.XX rev B | SH | Foto | Efter montage av balk |  |  |
| Kontrollera att infästning mellan golvbjälkar och bärlina utförts korrekt  | Visuell | K-ritning K 40.XX.XX rev B | SH | Foto | Efter montage av samtliga golvbjälkar |  |  |
| Kontrollera att kanalplasttaket är monterat korrekt | Visuell  | Monteringsanvisning | SH | Foto | Efter montage av kanalplasttak |  |  |
| Kontrollera att plåtning mellan befintlig byggnad och uterum utförts korrekt | Visuell | K-ritning K 40.XX.XX rev B | SH | Foto | Efter montage av plåt mellan tillbyggnad och befintlig byggnad |  |  |
| Kontrollera takstolarnas infästning avseende spikplåtarnas anläggning och att det är tillräckligt många spik  | Visuell | K-ritning K 40.XX.XX rev B | SH | Foto | Efter montage av samtliga takstolar |  |  |
| Kontrollera fiberdukens utförande samt att det är tillräckligt överlapp | Visuell/mätning | K-ritning K 40.XX.XX rev B | SH | Foto | Innan blindbotten monteras |  |  |
| Kontrollera att plåtavtäckningar leder vatten till ovansidan på taktäckningen | Visuell | Fuktsäkerhetsbeskrivning | SH | Foto | Efter montage av plåt  |  |  |
| Kontrollera att det genomförts ett isolationsintyg samt test av jordfelsbrytare | Isolations- provning  | BBR 8:8 | SH | Elintyg från elentreprenör | Efter genomförd installation |  |  |
| Kontrollera att plinthål fylls med dränerande hål samt att de är grävda till frostfritt djup | Visuell/mätning | K-ritning K 40.XX.XX rev B | SH | Foto | Innan nedsättning av plint |  |  |

## Relationshandlingar och intyg

* Isolationsintyg

## Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.
Tänk på! Om ärendet krävt en kontrollansvarig ska även hen intyga och signera kontrollplanen.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande